



“Flaseador” para Telrad, de bajo coste.


“Cuando el diablo no tiene que hacer……..”
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Por G. Vázquez        [image: image2.png]
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No os resulta molesto el persistente brillo del Telrad durante el “cuadrado” del telescopio?. A pasar del control de intensidad que el dispositivo trae, siempre me ha parecido interesante la posibilidad de que los “circulitos” del visor parpadearan, dejando algún espacio de tiempo libre para poder ver bien las estrellas circundantes, sin tener que apagar y encender el cacharro o tener una mano ocupada sobre la perilla del control de intensidad, bajando y subiendo este.

Pues nada, dicho y hecho, a buscar el la “red” algún invento para el caso, que haberlos, los hay, pero eso si, previo abono de sus correspondientes y muy sabrosos euros o dólares, a “según”….
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Y hacerlo?. 
Parecen simples, vistas  las imágenes que se muestran, solo es cuestión de conseguir el esquema, comprar el material y….” soldador y buena mano”.

Básicamente, el circuito eléctrico del buscador es como sigue:
Dos pilas de 1,5 v  y un potenciómetro de 85 k. con un interruptor incluido, que alimentan a un diodo LED de bajo consumo, añadiendo una resistencia fija de 50 ohm., para  no dejar el LED directamente a las pilas en el caso de poner el potenciómetro en mínimo ( 0. ohm).

El esquema de abajo lo ilustra:
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Mi

Mi intención es la siguiente:

Empleando los elementos de que dispone el buscador, introducirle un “flaseador” (dispositivo que genere un parpadeo o guiño de la luz del retículo).


-Debe de haber en la red cientos de circuitos ya diseñados para ello-, pienso, y ala, otra vez a buscar como loco paginas del tema:

Hay varias y variadas, entre ellas menciono dos:
1.- http://www.stargazing.net/wvas/projects/Pulser/pulser6.htm
Describe un dispositivo específico para Telrad basado en el integrado NE 555, un timer básico, muestra esquemas y da consejos de montaje, (pagina en ingles). Controla el ciclo de parpadeo con un potenciómetro añadido en la parte delantera del Telrad, con la posibilidad de hacer ajustes del ciclo; su aspecto final seria este:  [image: image7.png]NE 555 timer chip.
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No esta mal.
2.- http://www.maxon.net/~sternkucker/bastelecke/telrad/telrad.html
Pagina en alemán, pero gráficamente se entiende. Básicamente  lo mismo y el mismo dispositivo que el anterior, basado en el mismo NE 555, con algunas ligeras modificaciones, incluyendo dos trimadores de ajuste interno para el ajuste del ciclo ON-OFF y la duración de relativa de este; además y una idea muy interesante, ha añadido un interruptor general al circuito con un LED indicador de encendido, evitando así el olvido, muy frecuente,--- de apagar el Telrad incluso una vez finalizada la sesión de observación, lo que a la postre conduce a :- ¡ ó, me he quedado sin pilas …!-.
Este seria su aspecto:
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Y otra
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Parece mucho más interesante.

-Me decido por este- pienso-, pero antes voy a echar otra mirada por la red y ver más datos.

-¡¡…leñe…!!, esto parece interesante, un “flaseador” integrado todo incluido, a ver…???.

…………………….

……………

…..

.

Se trata del circuito integrado LM 3909, diseñado para hacer parpadear un LED de bajo consumo y con baja tensión (de 1.5 v a 6 v nominales) con un consumo ridículo y sin mas complicaciones.

Ver datos:

1- LM 3909: Documento adjunto en formato pdf.
2- Pagina Web: http:www.Circuits Online - Schakelingen - 1.5 V LED flitser
Solo con variar la capacidad del condensador único, se varía el ciclo de trabajo en un margen lo suficientemente amplio para todos los gustos, además, se integra perfectamente en los elementos que ya dispone el Telrad y al variar la intensidad del LED con el potenciómetro, variamos la constante de descarga del condensador único, con el resultado de que al disminuir la intensidad de iluminación de los “circulitos” el ciclo ON-OFF se alarga y el tiempo de ON (encendido) también se alarga. 

Justo lo que estaba buscando, ¡no miro más!.
Manos a la obra.

Diseño del circuito:

Ya metidos en harina, vamos a emplear un programa más o menos decente para el diseño del circuito final y la ejecución de la plaquita necesaria para ubicar los pocos componentes que necesitamos
Programa elegido Circuit Maker 2000.

No soy muy ducho en su manejo, pero de paso practicaré con este diseño.
Pasados los datos de los esquemas y adaptados al caso Telrad nos queda:
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Y rutando el mismo circuito para PBC seria:
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De momento no incluyo el rutado separado de las dos caras, inferior y superior; os aseguro que quedan muy majas y de un tamaño reducidito (34 mm. x 26 mm. aproximadamente).

Preparamos la lista de materiales y… ¡a comprar!

Cuenta de los materiales para: 

C:\Astronomia\Planos y esquemas\flasrad.BOM 

Artículo 
Valor 

Cualidades 

designación 


precio 

1 
1 
100uF 

POLAR0.6 

C1 



0.09


2 
1 
220uF 

POLAR0.6 

C2 



0.15


3 
1 
470uF 

POLAR0.6 

C3 



0.18 

4 
1 
telrad LED 
SIP2 


D1 



-- 

5 
1 
LED1 

SIP2 


D2 



0.15


6 
1 
telrad 50 ohm 
AXIAL0.4 

R1 



-- 

7 
1 
8,5k var Telr.
SIP3 


R2 



-- 

8 
1 
1k 

AXIAL0.4 

R3 



0.02 

9 
1 
telrad 

SIP2 


S1 



-- 

10 
1 
3909 

DIP8 


U1 



1.55 

11 
1 
3V 

(ningunos) 

V1 



-- 

Total: 










2,14€ 














Hay que añadir el coste de la placa para realizar el montaje y cables varios para el cableado.

Barato, no??.

Nótese que se han incluido en la lista 3 condensadores, a fin de determinar por pruebas, en combinaciones entre ellos,  el valor adecuado a gusto del consumidor, para la duración del ciclo ON-OFF del “injerto”.


Pero…….ete aquí que, cavilando, dándole vueltas al invento, buscando pros y contras, surge la de la solución más sencilla, y no mala para una placa prototipo “beta”:



La nunca bien valorada  “PLACA PERFORADA”.


Y listo; limpio, sencillo, rápido y barato, (L.S.R.B.).
El resultado esta a la vista: 
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Se colocaron para las pruebas dos condensadores en paralelo de 100µf. y 220 µf. (Valor total de 68,75 µf.), esto da un ciclo ON-OFF de aproximadamente 1 segundo, con un destello francamente corto para la máxima iluminación del retículo.

Al pasar a 25% de iluminación, el ciclo  aumenta a 1.8 segundos y el ciclo ON o destello es de aproximadamente 0.8 segundos, tiempos para mi muy cómodos; (la verdad es que estos valores no se han tomado con un procedimiento muy riguroso, pero son suficientemente aproximados). Estos valores son ajustables “a gustos”.
Veamos más:

[image: image14.jpg]


 La placa perforada. Solamente se corta la pista que se ve (pi.4/per. 6-7), cortando las patas al integrado 1,3 y 7, que no se utilizan.
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Colocación de componentes, son mínimos.
Unos detalles del cableado:
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Más vistas:
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Detalles finales:
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En la siguiente imagen, nótese la única modificación efectuada en el exterior del buscador, se trata del orificio para la colocación del diodo LED rojo, indicador de encendido y recordatorio muy interesante de esta condición, a esta modificación, por darle un nombre, se podría denominar “salva pilas”
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En fin, esto es todo, por un precio inferior a 3 €, podremos disfrutar, yo ya lo hago, del agradable y práctico “flasrad”, siendo muy difícil que se diga aquello de:


¡¡¡¡Leñe, cóspeto, su santa madre!!!!
¡¡Otra vez las pilas!!

Foto finis
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