



“anty-Flaseador” para Telrad, de bajo coste.




“…..con el rabo mata moscas.”
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Por G. Vázquez        [image: image2.png]
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….y parte II
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Recordáis aquello de…”No os resulta molesto el persistente brillo del Telrad durante el “cuadrado” del telescopio?. A pasar del control de intensidad que el dispositivo trae, siempre me ha parecido interesante la posibilidad de que los “circulitos” del visor parpadearan, dejando algún espacio de tiempo libre para poder ver bien las estrellas circundantes, sin tener que apagar y encender el cacharro o tener una mano ocupada sobre la perilla del control de intensidad, bajando y subiendo este.”
Pues nada, dicho y hecho, construido el dispositivo “FlasradFlasrad” y usándolo, pero….siempre hay un pero, a alguien no le gusta el “flaxeo” o nosotros mismos nos volvemos atrás después de instalado el “cacharrito”.
“Bien, –decimos-, pues a desmontarlo.”
Ya… No es tan simple. Después de haber recableado todo el circuito eléctrico de nuestro apreciado buscador, ponerse a restituir el cableado original, no es una labor ni sencilla ni agradable, y manosear de nuevo en el apreciado Telrad no se lo aconsejo a nadie (tocar la óptica lo menos posible).
Hay que buscar una solución y la más limpia y muy sencilla es diseñar un segundo circuito que emule e inhiba el flasrad; yo le llamo “antiflasrad” y su diseño es simple y baratísimo de coste. Si fuimos capaces de construir con éxito el flasrad, este estará “chupado”. 
Simplemente sustituyendo en primero por el segundo, tendremos eliminado el parpadeo, conservando el control de apagado – encendido y la variación de intensidad de iluminación original; eso si, mantendremos el diodito led que cariñosamente llamamos “salvapilas”.
De nuevo recurrimos al programa Circuit Maker 2000  y basándonos en el anterior diseño nos sale:
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Como en el diseño anterior lo rutamos para PCB:
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Precioso y simple, no?, la verdad es que es una “gozada” trabajar con estos programas.
Bueno, y el coste ?..., a verlo:

Cuenta de los materiales para: 
C:\Astronomia\flasrad\antiflasradpbc.BOM

Item
Count
Label-Value
Attributes

Designation
precio

1
1
LED1

SIP2


D2

--

2
1
CONN

SIP4


J2

???

3
1
1k

AXIAL0.4

R3

0.02 €

Total:








0.02 €

Realmente solo son la resistencia y el conector de 8 pines, el mismo modelo usado en el montaje "flasrad", el led esta montado en el telrad, como indicador de encendido.

Habrá que incluir la placa, los hilos y el conector. 




¡RIDICULO.! ¡TIRADO!
La solución práctica nos lleva, como no, a la nunca bien valorada  “PLACA PERFORADA”, ya empleada con éxito en el anterior diseño, cualquier retal sirve.

Pues ale, a jugar con los “agujeritos de la plaquita”.

Entre nosotros, voy a haceros una confesión:

A pesar de los diseños de las placas por los programas informáticos, lo normal es que recurra al método, llamemos, TOTALMENTE MANUAL, da excelentes resultados con poco trabajo y el acabado no es demasiado rústico, al menos para mi gusto.
Veamos mi particular diseño para esta placa:

Nota de trabajo.

Diseño del circuito:
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”se puede ser mas claro, pero no mas chapuzas”.
Y ahora, veamos el resultado final:
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En esta ocasión no se ha cortado ninguna de las pistas.
El tamaño de la plaquita es la mitad que la del flasrad, 1,8 por 2,4 cm., es manejable y se ubica perfectamente en el mismo sitio que su hermana mayor, a la que sustituirá, simplemente desenchufando con cuidado el“FlasradFlasrad”y enchufando en su lugar nuestro nuevo “Antiflasrad” .
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Bueno, esto es todo, hemos dejado nuestro telrad como al principio, bueno casi, conservamos el “salvapilas”, no queremos oír aquello ya mencionado de:

¡¡¡¡Leñe, cóspeto, su santa madre!!!!
¡¡Otra vez las pilas!!

Suerte.
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