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 Lista de material astronómico Observatorio Mackay.

Telescopios








300 mm Mewton-Dobs.
1350
mm
Dob.
LiteScope (Ultraligero).

250 mm – parabólico

1125
mm

Espejo primario solo.
8.33” CN-212
 N/C

2630
mm
C
Takahashi


“


820
mm
N
    “

8” Newton


1148
mm

Artesanal
4 ½” Newton


900
mm

Alstar



90 mm Refractor SKY-90
500
mm

Takahashi
76 mm
 Catadióptrico

600
mm

Tasco

70 mm Meade


350
mm

ETX-70 AT

60 mm
 Refractor

700 
mm

Konus
60 mm
 Refractor FS-CSV
355 
mm

Takahashi 

35 mm Refractor LS-35THa 
400 
mm

Lunt solar Ha.

8” Schmidt camera

300
mm

Celestron
Oculares







 

2”










50 mm

45º   
Vixen LV 

32 mm

70º
MoonFish (Wide Scan) 

22 mm

65º
Vixen LVW

13 mm

65º
Vixen LVW

05 mm

65º
Vixen LVW

Barlow 2x

BWC-2200 TeleVue

Barlow 2x

MoonFish

Tele-ext. Q.- x 1.6 
Takahashi

Red-correc Sk-90
Takahashi (x 0.81)

Reductor CN

Takahashi (x 0.81)

Corrector N. CN
Takahashi

Red-correc FS-60C
Takahashi (f:6.2)

Corrector de coma
Celestron para Newton rápidos (MPCC).

Filtro LPS-2

Hutech, 2”.

Filtros R-G-B

Astronomik para STL11K (sin montura)

Filtro H-alfa

Astronomik para STL11K (sin montura)
Filtro L

Astronomik para STL11K-CM
Espejo diagonal 90º
Televue estándar

Flip Mirror 90º
Vixen #2680

1.25”










40 mm

40º  
Konus Plössl

32 mm

50º
TeleVue Plössl

30 mm

50º
Celestron Ultima Series

25 mm

44º
Meade MA

24 mm

52º
Takahashi LE MC

20 mm

50º
Vixen LV

20 mm


H

18 mm

52º
Takahashi LE MC

17 mm

52º  
Konus Plössl

15 mm

50º
Vixen LV
14 mm

70º
Pentax SMC XW-14

12 mm

38º
Meade MA
12.5 mm
52º
Takahashi LE MC

10 mm

50º
Vixen LV

10 mm

70º
LS SWA (para solar)


09 mm

40º
Meade Plössl (reticulado-iluminado)

09 mm

30º
TMB-Supermonocentric (una joya planetaria)

08 mm


H

07. 5 mm
52º
Takahashi LE-ED MC

06 mm


Ortho 
04 mm

43º
Meade  Plössl
03.6 mm
45º
Takahashi HI-LE MC


02.8 mm
45º
Takahashi HI-LE MC

8-24 mm     40º- 60º
Vixen LV-ZOOM.

Electrónico

Meade 071165 (B&W) CMOS

Barlow 2x

Celestron Ultima SV Series

Barlow 2x

China

Barlow 3x

Meade ETX

Reductor x 0.6
Mogg

Filtro ALP

Nebular #1103 (Japón)

2 x Filtro Lunar 
Chino

Filtro solar

Chino (no utilizar)

Filtros I-R-G-B
Astronomik

Filtro H-alfa

Astronomik

Filtro O-III

Astronomik

Filtro S-II

Astronomik

Espejo 90º

Chino

Prisma 90º

Takahashi

Prisma 45º

Meade (erector y x 2.4))

0.96”










22 mm


K
3 x 20 mm

H

12 mm


K

2 x 06 mm

H
2 x Barlow2x

China

Filtro Lunar

Chino

2 x Filtro gris

Chino
Filtros para Sol






150 mm

apertura completa
Thausand Oak+2 - vidrio
100 mm

apertura completa
Baader Astrosolar – lámina

090 mm

apertura completa
Seymour Solar – lámina (SF325P1)

062 mm

apertura completa
Baader Astrosolar - lámina

Portaoculares-Enfocadores





Motofocus

Eléctrico para 2” 
JMI (o clónico).

TCF-S


Electrónico para 2”
Optec, con sensor de temperatura.

Robofocus

Electrónico para eje
Tecnical Innovation  
DF-2     

Electrónico para 2”
FLI Instruments.       
Adaptadores







2” a 1.25”

1.25” a  0.96”

0.96” a 1.25”

Cajetín porta-filtros de 1.25” para CCD, dos soportes. (G. Newmann).
Cámaras CCD





 
ST-2000 XCM
SBIG Astronomical Instrument (color directo)

ST-7


SBIG Astronomical Instrument (monocroma)
ST-4


SBIG Astronomical Instrument (para autoguiado)

Meade LPI

Meade (similar a ocular de 6 mm.) CMOS

Meade DSI-C

Meade, similar a ocular de 6.5 mm. (color directo)




Refrigerada Peltier-Mogg, agua y aire.

SPC-900 SC

Web-Cam Philips (sin modificar).

OES 400-D

Canon (Modificada, filtro interior extendido).

EOS 500-D

Canon (Sin modificar).

Mikon D-90

Nikon (Sin modificar).

STL-11000 XM
SBIG Astronomical Instrument (monocroma, C-2).

STL-11000 CM
SBIG Astronomical Instrument (color directo, C-2).
OA-8


Sistema de Óptica Adaptativa de SBIG.
Monturas








Montura 1

Carton  Super Nova (180 dientes)

Motorización 

Losmandy en ambos ejes (G-8)




Círculos Digitales (DSC) JMI miniMax
Montura 2

EQ-2/3 (144 dientes)

Motorización 

AR Carton P/P. CXD-1 (cristal x-4.194304 Mhz.)

Error en seguimiento -2.45´´ de arco por minuto de tiempo.
Montura 3

Tasco – ½ horquilla ecuatorial

Motorización

Manual
Montura 4

Takahashi EM-10USD-III

Motorización

Takahashi GO-TO Temma-2 Jr.
Montura 5

Takahashi EM-200 

Motorización

Takahashi GO-TO Temma 2.

_____________________________________________________
Montura 6

Meade ETX-Horquilla

Motorización

Autostar 494

_____________________________________________________
Montura 7

Celestron SLT Monobrazo

Motorización

NexStar

_____________________________________________________

Motorización

Para AR Meade tipo EQ-1 c. c.
Soportes









Pilar de hormigón fijo en azotea, con anclaje-soporte fijo

2 x Columnas-Pedestal de 3 patas

Trípode pesado R & S

Trípode Takahashi FC-L

Trípode Meade 866

Trípode Celestron NexStar

2 x Trípode ligero
Prismáticos








7 x 50


Konus 7.1º
20 x 50

½  Zennit 3º

15 x 70

Celestron  SkyMaster  4.4º.
Otros









Medidor de calidad de cielo SQM

Detector de nubes, luz, humedad y temperatura AAG_CloudWatcher.

Detector de nubes portátil (PCS) de Boltwood Sistems.

Estrella artificial de fibra óptica de 9 micrones.

Plancheta ecuatorial artesanal.

Ecuatorial mecánica de cuerda (caja de musica).

Travel “Dollyduino” autoconstruido para Timelapse.

Cámara fría de hielo seco formato 35 mm.

Cámara formato 6 x 6.

4 x cámaras SLR formato 35 mm (1 adaptada a foco primario).

Adaptadores, anillos “T”, anillos parfocales de 1 ¼”, cables disparadores, objetivos de 28, 35, 50, 55, 70, 135, 200, 500, tubos de extensión, etc.  …

Filtros de color y polarizados

Duplicador de focal

Reductor de focal para videocámara digital 0.5x

Laboratorio de revelado químico

Ampliadora Dusf-30 para negativos de 35 mm y 6 x 6

Filtros de  color Kodak gradados para ampliadora. 6 x 6.

Septiembre-2011.

Observatorio Mackay (MPC. J48)

G. Vázquez
http://www.telefonica.net/web2/webgaby
Volver a la Web


