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Notas de telescopio 8”.
Espejo primario:
Grueso - 



36 mm.

Diámetro -



203.2  mm.  efectivos ( 8” ), total 207,5 mm.
Material -



¿?

Fabricante-tallador -


¿?

Focal -




1148 mm.
R/F -




5.67

Espejo secundario:
Grueso -



10 mm.
Diámetro menor -


39.5 mm.
Material -



¿?

Celda:
Apoyos -



9 – (6 + 3)
Aros -




2, en celda única
Material -



aluminio

Sujeción al tubo -


3

Sujeción del espejo -


3
Araña:

Numero de brazos - 


4

Tipo de brazos -


Varilla de 3 mm.

Obstrucción -



40 mm. (20%)
Tubo:

Material -



PVC

Longitud



dos piezas embutidas. Total 1230 mm-1100 + 235  
Diámetro interior -


242.9 mm.

Grueso -



3.5 mm.

Porta ocular:





Tipo -




Crayford – motorizado

Diámetro ocular -


2 “

Diámetro interior -


57 mm.

Altura mínima -


40 mm.

Peso total:

Montaje completo:


11.7 Kg.
Volver a la Web.

