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Proyecto “Radiotelescopio Mackay”
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Para trabajar en meteoro y planetas.

En la banda de 20 Mhz (Planetas y sol) y 50 Mhz (meteoros).

Emplear receptor ROHDE&SCHWARZ mod. ESV 20 a 1000 Mhz. (342.4020.53) y antenas dipolo direccional  (HFU2-Z1) y log-per. (HL 023 A1).
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Hacer un sistema de seguimiento y posicionamiento para la antema, posiblemente alto acimutal.
Antena
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Calculo de la antena Yagy
La dimensión está en metros.
Ejemplo: El primer director es 120/F si F = 88 Mhz., entonces 120/88= 1.36 metros.
	1   
	director 1 
	120/frecuencia 
	
	A  
	el intervalo entre 1 y 2 
	60/frecuencia 

	2   
	director 2 
	125/frecuencia 
	
	B  
	el intervalo entre 2 y 3 
	45/frecuencia 

	3   
	director 3 
	130/frecuencia
	
	C  
	el intervalo entre 3 y 4 
	30 frecuencia 

	4   
	director 4 
	138/frecuencia
	
	D  
	el intervalo entre 4 y 5 
	30/frecuencia 

	5   
	Dipolo
	143/frecuencia
	
	E  
	el intervalo entre 5 y 6 
	48 frecuencia 

	6   
	reflector 
	150/frecuencia 
	
	
	
	


Dipolo
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La antena (dipolos direccionales), estará soportada en una columna semi fija en la azotea, se puede emplear el sistema de Mel Bartels para el posicionamiento y seguimiento, empleando el mismo PC del sistema. Es posible que se pueda emplear un 486 a 66 Mhz fijo para todo el proyecto.

Esta columna se puede hacer con un soporte de minilink que había en El Palmito (averiguar si todavía está), tubo de 150 mm con pared de 5 mm, (ha de ser muy sólida).

Se puede hacer un doble dipolo fijo de 7 m. en la azotea, para Júpiter y sol, solo funcionaria en los tránsitos.

El dipolo doble se construiría con apoyo en las cuatro esquinas de la azotea, con la posibilidad de “desmonte rápido”, por medio de poleas, sin variar los ajustes, solo izando y arriando.

Ver los programas en la red de seguimiento de Júpiter y de conteo de meteoros:
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/
http://personal.telefonica.terra.es/web/enricfraile/meteoros.htm
http://radio.meteor.free.fr/ - aquí se muestra como hacer la antena “yagy”.
Habrá que utilizar un PC con DOS y máximo o mejor W/98 con puerto serie y atacado con la salida de audio del receptor  RODE a través de un convertidor AD.
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Existe la posibilidad de prescindir del convertidos D/A y atacar directamente con la señal de audio del receptor a la tarjeta de sonido del PC. (Ver programa de recolección del grupo de Enric Fraile. 

http://personal.telefonica.terra.es/web/enricfraile/msd.htm
El programa de detección trabaja en DOS y el de análisis y envío de informes en W/98 y Wxp?, (puede que con problemas).

Los archivos de datos y audio se podrán guardar en el mismo PC y compartir por red Lan en la red de casa.

Trabajo cuando no haya posibilidad de observar con los telescopios ópticos (mal tiempo visual o meteorológico).

Octubre 2004

Seguiremos con el proyecto.
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